**Symboly a značky ošetřování prádla**

Důležitou součástí při prodeji metrového textilu je řádné označení symboly o způsobu údržby a praní, tzv. **prací symboly**. Všechny oděvní látky
jsou u nás  při expedici opatřeny visačkou, na které je vždy informace o složení a způsobu údržby. Tyto informace jsou uvedeny rovněž na eshopu
v detailu produktu.

|  |
| --- |
| **Základní symboly** |
| Základní symbol praní | **Praní** včetně namáčení, předpírání,máchání a mechanického působení.Číslo uprostřed symbolu je maximálníteplota prací lázně. |  Základní symbol žehlení  | **Žehlení** a lisování působením tepla.Může být specifikováno dalšími třemistupni podle doporučené maximálníteploty žehlení. |
| Základní symbol sušení v sušičce | **Sušení** po praní v sušičce, nebojiným vhodným způsobem. |  Základní symbol chemické čištění  | **Chemické čištění** organickýmirozpouštědly. |
| Základní symbol bělení | **Bělení.** |  Základní symbol praní včetně máčení a předpírání  | **Praní včetně namáčení, předpírání,**máchání s mírným mechanickýmpůsobením nebo po zkrácenou dobu. |

|  |
| --- |
| **Doplňky k symbolům** |
| Doplněk k symbolům - zákaz | Znak udává, že se výrobek nesmíošetřovat způsobem, kterýpředstavuje symbol. |   Doplněk k symbolům - mírné působení | Na výrobek se musí působit mírněmechanicky nebo zkrátit dobupůsobení. |

|  |
| --- |
| **Podmínky praní** |
| Praní do 40° C | Výrobek se může prát v pračce přiteplotě prací lázně 40° C a v normálnímpracím a odstřeďovacím režimu. |   Praní do 30° C | Výrobek se může prát v pračce přiteplotě prací lázně 30° C při šetrnémpracím programu. |
| Ruční praní | Výrobek se může prát šetrně ručně a krátkodobě při maximální teplotě lázně40° C, ručně ždímat bez kroucení. |   Zákaz praní | Výrobek se nesmí prát. |

|  |
| --- |
| **Podmínky sušení** |
| Sušení v bubnové sušičce | Výrobek se může sušit v bubnovésušičce při nižší teplotě sušení. |   Zákaz sušení v bubnové sušičce | Výrobek se nesmí sušit v bubnovésušičce. |
| Sušení pouze zavěšením | Vlhký výrobek se může sušit pouzezavěšený. |   Sušení pouze rozložením na rovné pološe | Vlhký výrobek se může sušit pouzerozložený na rovné ploše. |

|  |
| --- |
| **Podmínky žehlení** |
| Žehlení do 200° C. | Teplota spodní plochy žehličky nesmíbýt vyšší než 200° C. |   Žehlení do 150° C. | Teplota spodní plochy žehličky nesmíbýt vyšší než 150° C. |
| Žehlení do 110° C. | Teplota spodní plochy žehličky nesmíbýt vyšší než 110° C. |  Zákaz žehlení. | Výrobek se nesmí žehlit. |

|  |
| --- |
| **Podmínky chemického čištění** |
| Chemické čištění organickými rozpouštědly | Výrobek se může čistit všemiobvykle používanými organickýmirozpouštědly. |   Chemické čištění tetrachloretylenem nebo benzinem. | Výrobek se může čistittetrachloretylenem nebo benzinem. |
| Chemické čištění benzinem nebo trifluortrichloretanem. | Výrobek se může čistit pouzebenzinem nebo trifluortrichloretanem. |   Chemické čištění - zákaz | Výrobek se nesmí chemicky čistit. |

|  |
| --- |
| **Podmínky bělení** |
| Bělení prostředky uvolňujícími chlor. | Výrobek se může bělit prostředkyuvolňujícími chlor. |   Zákaz bělení prostředky uvolňujícími chlor. | Výrobek se nesmí bělit prostředkyuvolňujícími chlor. |